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血透管理系统
	序号
	模块名称
	技术参数说明

	1
	患者管理
	患者管理需要对患者基本信息、感染信息、透析信息等内容进行记录，并支持流程化指引的建档方式。

	
	
	（1）支持通过身份证、就诊号从HIS中读取患者信息，如姓名、性别、身份证号、医保卡号、出生日期、年龄。

	
	
	（2）流程化建档：针对新患者，提供流程化建档指引，快速完成患者的基本信息、病史、血管通路、处方、长期医嘱等信息的录入。

	
	
	（3）可上传患者头像

	
	
	（4）患者标签管理，用户可以自定义患者标签

	2
	电子病历
	电子病历需要需包含以下几个部分：病历首页、阶段性小结、病史资料、诊断信息、检验信息、检查信息、转归记录、病历文书、记录单、评估记录、感染事件监测、血源性病原体监测、关键指标评估。

	
	
	（1）检验信息：支持从LIS中自动获取检验信息，对异常结果有明显的标志提醒。

	
	
	（2）检查信息：支持从PACS中自动获取检查报告信息。

	
	
	（3）记录单：支持在电脑端和移动端查看透析记录单，并支持电脑端和移动端发起打印操作。

	
	
	（4）医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息，实现快速编写病程。

	
	
	（5）关键指标评估报告：可以自动生成血管通路评估、贫血及铁代谢评估、生化指标评估、钙磷代谢评估、电解质及酸碱平衡评估、心脏指标评估、炎症状态评估、中大分子毒素清除评估、充分性评估、传染病指标评估、特殊检查评估、透析情况评估、最终评估、药物评估

	3
	处方管理
	支持对患者透析处方的管理，包括血管通路管理、透析治疗处方管理、长期医嘱管理。

	
	
	（1）血管通路：支持维护多条血管通路，同时支持对通路进行图像记录。

	
	
	（2）治疗处方：需要包括透析信息、通路信息、抗凝剂信息、透析器信息、透析液信息、透析机器预设值信息等；一个患者支持建立多条透析治疗处方；支持多透析器管理，比如患者治疗频率为每周一、三、五，需支持每天不同透析器或每天多透析器的治疗方式。

	
	
	（3）长期医嘱：需要支持患者长期医嘱的录入、修改、停用、成组操作，可根据在用/停用、口服/非口服、透析/非透析用药、嘱托/非嘱托、自备/非自备进行条件筛选

	
	
	（4）治疗方案：可根据透析频率设置对应的治疗班次、处方、区域、床位

	4
	患者排班
	（1）智能排床

	
	
	系统根据患者治疗方案及内置排班算法，实现智能一键自动排班。

	
	
	（2）常规排床

	
	
	可通过复制上周和排班模板的形式完成患者排班。

	
	
	（3）感染控制

	
	
	阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者。

	
	
	（4）排班配置

	
	
	可以自定义显示排班内容，如治疗方式、患者标签、透析器、血管通路、灌流器、抗凝剂、血滤患者、阳转阴患者；可以根据患者标签进行筛选

	
	
	（5）排班轮换

	
	
	可以一键实现当前排班轮换

	
	
	（6）材料准备

	
	
	系统需要能够支持根据排班自动生成透析材料的汇总和明细记录，同时需要支持材料汇总和明细记录的打印。

	
	
	（7）排班日志

	
	
	系统自动记录排班所有的操作，并提供排班日志查询的功能，让管理人员快速了解排班变化信息。

	
	
	（8）拖拽功能

	
	
	可实现通过PC或PAD进行拖拽排班、换床。

	5
	医生查房
	医生PAD查房系统，可以方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等的查房操作，实现与医院原有系统的无缝对接，实现无纸化的操作，不需要使用病人的纸质病历。

	
	
	（1）透前参数设置：医生可以在查房的时候，实时调整透析参数的设置值，系统会以PAD端消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。

	
	
	（2）透析历史查看：医生在查房过程中，可以很方便查看所有历次的透析记录。

	
	
	（3）医嘱录入：医生在查房过程中，可以方便根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。

	
	
	（4）检验查询：在查房界面可以直接查看检验结果。

	
	
	（5）检查查询：查房界面可以直接查看检查结果。

	
	
	（6）快速查房：可以快速查询未按要求进行检验、检查的患者并可以自定义配置检验、检查项，可快速对比患者近两次化验信息并实现快速调整患者长期医嘱；

	
	
	（7）长期医嘱：支持患者长期医嘱的录入、修改、停用、成组操作，可根据在用/停用、口服/非口服、透析/非透析用药、嘱托/非嘱托、自备/非自备进行条件筛选

	
	
	（8）患者查询：可以根据预检时间、称重时间、上机时间、透前核对时间、床位号进行排序，可以通过班次、区域、拼音码进行检索

	
	
	（9）医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息，实现快速编写病程

	6
	费用管理
	系统需要支持根据排班、实际治疗时发生的材料费，自动进行计费汇总，也可以手动进行计费。同时生成缴费单。

	7
	库房管理
	支持科室内部的耗材、药品管理，支持对药品、药材的入库、出库、库存、盘存管理，与医院库房对接。

	8
	设备管理
	支持科室内部设备管理，包括设备维护、消毒记录、维修记录、保养记录等。

	
	
	支持水处理机监测，包括进水压力、前置滤器、后置滤器、软水硬度等内容的监测。

	9
	交接班
	自动生成交班名单、交班内容、特殊交班及交班报告

	10
	统计报表
	需提供丰富的统计报表和查询功能，如：透析充分性、质控报表等多角度、多维度的各类报表。

	
	
	（1）系统需要内置透析充分性的评估模型，并能够根据用户的要求调整模型。

	
	
	（2）需要内置质控模型。

	
	
	（3）支持数据导出。

	
	
	（4）支持图表、数据表格两种显示方式。

	
	
	（5）支持用户自定义筛选条件。

	11
	检验提醒
	对于定期透析患者需要有各种检验信息查询和逾期提醒功能，可自定义配置提醒内容及计划。

	
	
	例如：透析患者常规检测：血常规、肾生化等，各检验项到期未检查逾期提醒。

	12
	接口设计
	完成HIS、LIS对接或者从HIP上获取数据，实现：

	
	
	拉取患者的基本信息、化验信息、检查报告、门诊住院缴费信息；

	13
	透析机联机
	医院血透室现有以下血透机：

	
	
	1、与医院具备透析机联机条件的透析机实现有线或无线连接，采集相关参数

	
	
	（1）治疗参数：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、KT/V、尿素清除率、引血流程、回血流程、消毒记录（机内开始/结束时间、消毒方式）、报警记录（压力/空气/漏血等），若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率，以及其他医护人员要求的透析机数据。

	
	
	（2）其他参数：设备消毒记录、设备操作记录记录。

	
	
	2、透析软件系统能够满足且支持与科室大部分设备的数据双向传输，包括预设参数、透析处方直接上传到透析设备。保证数据的准确性，减轻医护人员工作量。

	
	
	需要至少支持一种型号透析机实现透析处方直接上传到机器。

	
	
	3、数据同步频率：≤2分钟/次，确保临床及时获取数据，了解患者治疗情况。

	
	
	4、软件显示治疗时间与透析设备时间实时同步，该时间非软件推算，确保数据准确。

	14
	质控上报
	产品能够与现有全国及各省质控上报中心系统进行对接，可以完成质控数据一键导出。

	15
	自动称重
	支持患者通过人脸识别、刷卡、扫码等多种形式进行自助称重，体重数据自动记录并上传到系统。

	16
	自助血压
	支持患者通过人脸识别、刷卡、扫码等多种形式进行自助血压，血压信息自动记录并上传到系统。

	17
	智慧大屏
	支持患者排班、宣教信息的大屏展示，可通过平板实现叫号功能。

	18
	打印功能
	支持记录单、材料明细、材料汇总、患者条码等各种单据、条码的打印，支持平板端无线打印功能。

	19
	科室管理
	1、工作量统计

	
	
	系统自动统计科室护士每天工作量，包括上机数量、交叉核对数量、执行医嘱数量、特殊护理数量、透中护理数量、危重病人处理数量、穿刺数量等日常工作量的统计。

	
	
	2、交班看板

	
	
	系统自动生成医护交班信息，包括透析例次汇总、并发症交班、导管病人交班、无肝素病人交班、新病人交班、危重病人交班、患者转归交班、枸橼酸抗凝交班等交班信息。

	20
	工作量管理
	工作量填写、审批、月报，可设置人员小组，考核管理，工作量统计。

	21
	自定义表单工具
	表单工具内置表单组件（单行文本、多行文本、下拉选择、单选框组、多项选择、时间选择、日期选择、上传、分割线、超链接），用户可根据业务需求自定义拖拽组件生成自定义表单

	22
	自定义报表工具
	用户可以根据业务需求自定义设计统计报表，可以自定义报表筛选条件、报表明细内容、报表展示方式（柱状图、饼状图、折线图、环状图、玫瑰图、平滑折线图、条形图、表格）

	23
	接口工具
	可实时查看设备通讯（透析机、体重秤、血压计）及第三方接口（HIS、LIS、PACS、EMR）运行情况，可自定义配置抓取第三方系统数据的时间频率

	24
	数据采集盒
	支持大于等于IPX2

	
	
	具备CE认证

	
	
	防电击保护等级小于等于II

	
	
	工作温度范围：15 ~ 35℃

	25
	人脸识别
	1.款式：竖款（支持落地、悬挂安装）

	
	
	2.屏幕：≥ 8寸

	
	
	3.屏幕比例： 16：9

	
	
	4.工作温度： -40℃~+80℃

	
	
	5.储存温度： -40~80℃ 

	
	
	6.整机功率：待机功率 ≤0.5W

	
	
	7.工作功率 ： <25W

	
	
	8.有效识别距离： 0.5米~ 4米

	
	
	9.功能：具有人脸识别、测温、扫码、证件号识别功能。


1.售后服务的要求: 提供7×24小时响应支持，在规定时间内远程或赶到现场处理，协助用户查找问题原因（包括系统死机、重启、数据无法保存、系统运行异常等）、提出解决方案，30分钟内予以响应，2-4小时内远程或到达现场，8小时内修复故障。
2.伴随服务：小版本升级、补丁，不包括大版本升级（大版本升级需额外付费，大版本是指计算机软件著作权登记证书显示的版本号）
3、服务期限：项目建设期不超过3个月，项目验收后，维护质保期三年。
4、成交供应商须严格按照国家（行业）相关规范要求进行本项目的履约服务，并在履约服务过程中完全接受采购人的合理化建议及相关部门的监督、检查。本项目涉及的所有安全责任（含事故）均由成交供应商全部承担。
5、系统对接要求本项目所采购系统与医院业务系统自动对接（包含从现有系统取数据与将合理的电子病历的数据回写到原系统），医院现有 HIS 业务系统、门诊医生工作站系统、住院医生工作站系统、住院护士工作站系统、病案管理系统所需要的改造及对接费用已包含在本次项目中，需供应商承担。
6、服务响应时间：1小时响应，2小时内处理。特殊情况书面沟通。否则视为违约。


