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温江区中医医院遮阳棚项目报价表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合  价
	材质工艺
	备注

	1
	钢架
	平方米
	43.71
	
	
	1、横梁：100*100*5mm 热镀锌矩管焊接，刷防火漆                    2、屋脊：50*70*3mm 热镀锌矩管，刷防火漆                   3、门头立柱：50*50*3mm 热镀锌矩管焊接150*300mm 钢筋笼，刷防火漆                   4、中间立柱：40*80*3mm 热镀锌矩管造型，打磨 刮原子灰 喷金属漆。
	所有报价含安装、人工、税费

	2
	彩钢板
	平方米
	43.71
	
	
	5cm夹心彩钢板
	

	3
	铝塑板包边
	米
	17.2
	
	
	4mm户外铝塑板
	

	4
	天沟排水
	米
	13.8
	
	
	铝板加工折弯
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