成都市温江区中医医院
遮阳棚采购项目
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XXX公司（盖鲜章）
2026年   月   日
	成都市温江区中医医院遮阳棚采购需求报价表

	项目编号：WJQZYYY-HQFWB-202604

	序号
	名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	报价（元）

	1
	钢架
	1.横梁：100*100*5mm 热镀锌矩管焊接，刷防火漆。                    
2.屋脊：50*70*3mm 热镀锌矩管，刷防火漆                   3.门头立柱：50*50*3mm 热镀锌矩管焊接150*300mm 钢筋笼，刷防火漆                   4.中间立柱：40*80*3mm 热镀锌矩管造型，打磨 刮原子灰 喷金属漆。                       
	平方米
	43.71
	

	2
	彩钢板
	5cm夹心彩钢板
	平方米
	43.71
	

	3
	铝塑板包边
	4mm户外铝塑板
	米
	17.2
	

	4
	天沟排水
	铝板加工折弯
	米
	13.8
	

	合计：    元（大写：）

	[bookmark: _GoBack]注：1.以人民币报价。报价包含：运输费、管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。报价高于项目限价，为无效报价。
2.本比选仅对响应报价进行评审，响应报价=合计金额，响应报价满分100分，以响应报价得分最高的参选人为中标人；
3.某参选人的响应报价明显低于其他参选人响应报价的量化评审方法:对低于采购最高限价相应价格85%与低于所有合格参选人报价的评审价算术平均值90%的响应报价作为否决响应处理；
4.满足比选要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×100
5.如响应报价得分相等的，则以抽签方式确定中标人。
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2.合格有效的营业执照复印件（盖鲜章）





















3.投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件（盖鲜章）



































	






4.法定代表人授权委托书原件（盖鲜章）(供应商代表是法定代表人的无需提供)





















5.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应信用记录。
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